Zastopamo priznanega evropskega proizvajalca elektronskih tabel za menjavo igralcev na nogometnih tekmah. Na voljo je enostranski in dvostranski model . Table odlikuje dobra vidljivost in odpornost na vlago.

* Višina številk: 23.5cm.
* Vidljivost: 100m.
* Visokosvetilne LED diode : zelena za vstop igralca in rdeča za izstop igralca.
* Možnost prikaza sodniškega dodatka časa
* Tipična svetilnost prikazovalnika: 6000cd/kvadratni m.
* Odporna numerična membranska tipkovnica. Vzdržljivost vsake tipke je več kot 2 millijona pritiskov.
* Notranja polnilna baterija. Z napolnjeno baterijo se lahko lahko prikaže 150 prikazov po 20 sekund za enostransko tablo, in okrog 80 prikazov z dvostransko.
* Prikaz stanja baterije s pritiskom na gumb.
* Avtomatski izklop za varčevanje baterije.
* Priložen je polnilec baterije.
* Prostor za sponzorsko nalepko: spredaj 45x8cm, zadaj 31x8cm.
* Čvrsto plastično ohišje z dobro zasnovo.
* Skladno z evropsko regulativo EN60950-1 za crash test
* Velikost: 55.5x36x4cm. Teža INOUT-4: 2.75 kg. Teža INOUT-8: 3.25 kg.
* Stopnja zaščite: IP54. Za zunanjo uporabo , odporna na slabe vremenske pogoje.
* Garancija: 2 leti po direktivi 99/44/EC
* Certifikati: CE
* Narejeno v EU

**Torba za tablo**

Za skladiščenje in transport table priporočamo torbo, ki  ščiti tablo pred udarci in slabimi vremenskimi pogoji.

Reference: Nk Zavrč, Nk Koper, Nk Aluminij Kidričevo, Nk Mons Claudius, Nk Rogaška, Nk Dob, Nk Mura, Žnk Beltinci,..